表9-2

－41－

铜川市印台区防汛抗洪指挥程序表

河流：漆水河

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道断面 | 洪水量级 | 流 量（m3/s） 洪峰水位（M） 水 深（M） | 防洪预案 | 指挥程序 |
| 漆水河同兴桥 | 警戒洪水 | 流 量：300水 位：859.1水 深：2.0 | 区防汛指挥部发布防汛抗洪“通知”，启动警戒预案 | 区防汛指挥部督导“两办一镇”防汛指挥部指挥并分段组织实施 |
| 设防标准洪水20年一遇 | 流 量：380　水 位：859.4水 深：2.3 | 区防汛指挥部发布防汛抗洪“通知”，启动警戒预案 | 区防汛指挥部指挥“两办一镇”防汛指挥部指挥并分段组织实施 |
| 30年一遇 | 　流 量：470.0　水 位：859.8水 深：2.7 | 区防汛指挥部发布抗洪抢险“一号命令”，启动防抢预案 | 市防汛指挥部指挥区防汛指挥部组织“两办一镇”防汛指挥部实施 |
| 50年一遇 | 　流 量：571.8　水 位：860.2水 深：3.1 | 区防汛指挥部发布抗洪抢险“二号命令”，启动抢撤预案 | 市防汛指挥部指挥区防汛指挥部组织“两办一镇”防汛指挥部实施 |
| 100年一遇 | 流 量：722.4水 位：860.7水 深：3.7 | 区防汛指挥部发布抗洪抢险“三号命令”，启动撤离预案 | 市防汛指挥部指挥区防汛指挥部组织“两办一镇”防汛指挥部实施 |