附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王益区普速环境隐患问题清单 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **系统** | **线别** | **里程** | **是否铁路内部** | **安保**  **区内** | **隐患种类** | **距路堑坡顶**  **（米）** | **隐患问题描述** | **设备管理单位** |  | | | **排查时间** | **整治时限** | **采取整治措施** | **责任人及联系方式** | **通信段编号** | **所属车间** | **车间包保人** |
| **区县** | **镇办** | **村** |
| 1 | 电务 | 咸铜线 | K132+150 | 否 | 是 | 倒落侵限 | 4 | 公网水泥电杆高度6米，倾倒后会侵入铁路限界存在安全隐患(编号西安通信段-94（TX094-xt-tc）) | 中国电信 | 王益区 | 桃园街道 | 红旗街 | 5.1 | 12.3 | 车间组织工区每月进行巡视，发现问题及时与运营商联系 | 付磊（13992493181） | **TX094-xt-tc** | 阎良通信车间 | 高龙13571977520 |
| 2 | 电务 | 咸铜线 | K132+241 | 否 | 是 | 倒落侵限 | 4 | 公网水泥电杆高度6米，倾倒后会侵入铁路限界存在安全隐患(编号西安通信段-95（TX094-xt-tc）) | 中国电信 | 王益区 | 桃园街道 | 红旗街 | 5.1 | 12.3 | 车间组织工区每月进行巡视，发现问题及时与运营商联系 | 付磊（13992493181） | **TX095-xt-tc** | 阎良通信车间 | 高龙13571977520 |
| 3 | 电务 | 咸铜线 | K132+600 | 否 | 是 | 倒落侵限 | 4 | 公网水泥电杆高度6米，倾倒后会侵入铁路限界存在安全隐患(编号西安通信段-96（TX094-xt-tc）) | 中移铁通 | 王益区 | 桃园街道 | 红旗街 | 5.1 | 12.3 | 车间组织工区每月进行巡视，发现问题及时与运营商联系 | 付磊（13992493181） | **TX096-xt-tc** | 阎良通信车间 | 高龙13571977520 |
| 4 | 电务 | 咸铜线 | K130+050 | 否 | 是 | 倒落侵限 | 4 | 公网水泥电杆高度6米，倾倒后会侵入铁路限界存在安全隐患(编号西安通信段-97（TX094-xt-tc）) | 中移铁通 | 王益区 | 桃园街道 | 红旗街 | 5.1 | 12.3 | 车间组织工区每月进行巡视，发现问题及时与运营商联系 | 付磊（13992493181） | **TX097-xt-tc** | 阎良通信车间 | 高龙13571977520 |
| 5 | 电务 | 咸铜线 | K129+500 | 否 | 是 | 倒落侵限 | 4 | 公网水泥电杆高度6米，倾倒后会侵入铁路限界存在安全隐患(编号西安通信段-98（TX094-xt-tc）) | 中国电信 | 王益区 | 桃园街道 | 红旗街 | 5.1 | 12.3 | 车间组织工区每月进行巡视，发现问题及时与运营商联系 | 付磊（13992493181） | **TX098-xt-tc** | 阎良通信车间 | 高龙13571977520 |
| 6 | 电务 | 咸铜线 | K129+050 | 否 | 是 | 倒落侵限 | 4 | 公网水泥电杆高度6米，倾倒后会侵入铁路限界存在安全隐患(编号西安通信段-99（TX094-xt-tc）) | 中国电信 | 王益区 | 桃园街道 | 红旗街 | 5.1 | 12.3 | 车间组织工区每月进行巡视，发现问题及时与运营商联系 | 付磊（13992493181） | **TX099-xt-tc** | 阎良通信车间 | 高龙13571977520 |
| 7 | 电务 | 咸铜线 | K124+850 | 否 | 是 | 倒落侵限 | 4 | 公网水泥电杆高度6米，倾倒后会侵入铁路限界存在安全隐患(编号西安通信段-100（TX094-xt-tc）) | 中国电信 | 王益区 | 黄堡镇 | 李家沟村 | 5.1 | 12.3 | 车间组织工区每月进行巡视，发现问题及时与运营商联系 | 付磊（13992493181） | **TX100-xt-tc** | 阎良通信车间 | 高龙13571977520 |
| 8 | 电务 | 咸铜线 | K124+750 | 否 | 是 | 倒落侵限 | 4 | 公网水泥电杆高度6米，倾倒后会侵入铁路限界存在安全隐患(编号西安通信段-101（TX094-xt-tc）) | 中国电信 | 王益区 | 黄堡镇 | 李家沟村 | 5.1 | 12.3 | 车间组织工区每月进行巡视，发现问题及时与运营商联系 | 付磊（13992493181） | **TX101-xt-tc** | 阎良通信车间 | 高龙13571977520 |
| 9 | 电务 | 咸铜线 | K124+200 | 否 | 是 | 倒落侵限 | 4 | 公网水泥电杆高度6米，倾倒后会侵入铁路限界存在安全隐患(编号西安通信段-102（TX094-xt-tc）) | 中国电信 | 王益区 | 黄堡镇 | 李家沟村 | 5.1 | 12.3 | 车间组织工区每月进行巡视，发现问题及时与运营商联系 | 付磊（13992493181） | **TX102-xt-tc** | 阎良通信车间 | 高龙13571977520 |